***Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения***

***на общедомовые нужды***

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 п.40 «Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением коммунальной услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме».

На основании Распоряжения Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.07.2013 № 102 «О внесении изменений в распоряжение Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления» установлены:

п.6. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении электроснабжения на общедомовые нужды

**(кВт ч на 1 кв. метр площади помещений, входящих в состав**

**общего имущества в многоквартирном доме)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этажность многоквартирных домов** | **1-2** | **3-4** | **5** | **6-9** | **10-15** | **16 и выше** |
| Группы оборудования | Нормативы потребления | | | | | |
| Осветительные установки | 0,57 | 1,21 | 1,39 | 1,54 | 1,87 | 2,99 |
| Силовое оборудование лифтов\* |  |  |  | 1,19/1,32 | 1,06/1,50 | 1,27/1,58 |
| Насосы и аппаратура управления  насосами подачи холодной воды,  относящиеся к общему имуществу МКД |  | 0,25 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,57 |
| Циркуляционные насосы горячего водоснабжения,  относящиеся к общему имуществу МКД |  | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,16 | 0,18 |
| Циркуляционные насосы отопления,  относящиеся к общему имуществу МКД | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Прочее оборудование | 0,04 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,28 |

\*   первые значения - для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые - 500 кг

п.7. Нормативы потребления коммунальных услуг в отношении холодного (горячего) водоснабжения на общедомовые нужды

**(куб.м на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав**

**общего имущества в многоквартирном доме)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность  много-квартирного  жилого дома | Нормативы потребления | | Этажность  много-квартирного  жилого дома | Нормативы потребления | |
| Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этажные | 0,0264 | 0,0198 | 9 этажные | 0,0220 | 0,0124 |
| 2 этажные | 0,0293 | 0,0202 | 10 этажные | 0,0198 | 0,0110 |
| 3 этажные | 0,0274 | 0,0178 | 11 этажные | 0,0186 | 0,0102 |
| 4 этажные | 0,0268 | 0,0170 | 12 этажные | 0,0173 | 0,0095 |
| 5 этажные | 0,0262 | 0,0161 | 13 этажные | 0,0161 | 0,0087 |
| 6 этажные | 0,0250 | 0,0150 | 14 этажные | 0,0148 | 0,0080 |
| 7 этажные | 0,0242 | 0,0141 | 15 этажные | 0,0133 | 0,0072 |
| 8 этажные | 0,0234 | 0,0134 | 16 этажные и выше | 0,0119 | 0,0063 |